**吉利百矿集团有限公司2×660MW清洁高效煤电项目银海发电厂扩建端清理场地设备搬运服务项目招标公告**

**采购类别：服务类**

1. **项目名称：吉利百矿集团有限公司2×660MW清洁高效煤电项目银海发电厂扩建端清理场地设备搬运服务项目**
2. **项目概况与招标范围**

2.1项目概况：

广西百矿超元发电有限公司位于广西百色市田阳区头塘镇二塘村，距百色市约28公里，距田阳区约11公里，厂区门口为324国道。超元电厂装机容量为2×660MW，为提高机组经济性能，本次计划对吉利百矿集团有限公司2×660MW清洁高效煤电项目银海发电厂扩建端清理场地设备搬运服务项目进行公告，欢迎有实力的公司参与报价。

2.2招标范围：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **预计使用台班数** | **主要工作内容** | **使用地点** | **备注** |
| 1 | 吊车 | 25吨 | 2 | 一台车，负责清理零散小件 | 银海发电厂扩建端 | **建议投标商投标时注明大型机械租赁时，每小时租赁费用** |
| 2 | 吊车 | 50吨 | 8 | 两台车，负责吊装超20吨以上设备28台（一台装车、一台卸车）和两台55吨球磨机（两台同时装，跟车到另一个地方同时卸） | 银海发电厂扩建端 |
| **3** | 9.6米平板车 |  | 6 | 两台车，倒运28台超20吨以上重量设备每天同时用2台9.6米平板车（2台X3个台班） | 银海发电厂扩建端 |
| **4** | 重型半挂车 |  | 1 | 一台车，倒运55吨球磨机 | 银海发电厂扩建端 |
| **合计** |  |  | **17** |  |  |  |

**3.供应商要求**

供应商须具备以下资质：

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3具备相关车辆行驶证，驾驶员必须持有驾驶证、操作证。

3.4具有良好的商业信誉且无不良商业行为。

3.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.6本次招标不接受联合体投标。

3.7本次招标不接受分包。

**4.报名联系方式**

采购单位：广西百矿超元发电有限公司

地址：广西百色市田阳区头塘镇

商务联系人：黄媛媛 联系电话：18377658079

E-mail：[Yuanyuan.Huang02@geely.com](mailto:Yuanyuan.Huang02@geely.com)

技术对接：刘明祥   联系电话：13977660517

采购单位：广西百矿超元发电有限公司

日期：2022年12月07日

**关于吉利百矿集团有限公司2×660MW清洁高效煤电项目银海发电厂扩建端清理场地设备搬运服务项目询价函**

经研究，我公司决定邀请贵公司参与吉利百矿集团有限公司2×660MW清洁高效煤电项目银海发电厂扩建端清理场地设备搬运服务项目报价。此次报价须知如下：

一、招标内容

1.1项目名称：吉利百矿集团有限公司2×660MW清洁高效煤电项目银海发电厂扩建端清理场地设备搬运服务项目。

1.2项目内容：

吉利百矿集团有限公司2×660MW清洁高效煤电项目银海发电厂扩建端清理场地设备搬运服务。

1.3承包方式：本次询价为固定单价承包，报价人根据自身经验，根据实际情况，自行报价。报价包括完成本项目所需的全部成本、管理费、利润、保险、税金、风险、维修、保养费及必要的相关手续办理费等一切费用。

1.4项目施工地点：银海电厂扩建端场地。

1.5施工起止日期：2022年12月10日至2022年12月15日

二、投标人资格要求

本次招标要求投标人具备以下资质。

2.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

2.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

2.3具备相关车辆行驶证，驾驶员必须持有驾驶证、操作证。

2.4近年来有较好业绩且无不良商业行为。

2.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.6本次招标不接受联合体投标。

2.7本次招标不接受分包。

三、发布公告的媒介

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

四、报名方式

4.1 \*凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.2 \*报名截止时间：2022年12月13日。

五、报价文件递交：

5.1请将投标报价及附件等电子扫描件加密后，发送至我司公共邮箱：[Yuanyuan.Huang02@geely.com](mailto:Yuanyuan.Huang02@geely.com)[并注明为吉利百矿集团有限公司2×660MW清洁高效煤电项目银海发电厂扩建端清理场地设备搬运服务项目报价函（xxxx公司+联系人+联系电话）。](mailto:bkdcgxb@163.com并注明为田东电厂#1电除尘I-I、II-I电场更换锯齿线工程项目报价函。)

5.2 截标时间为2022年12月13日12:00时。我司有权拒绝超时递交或寄达的报价文件。

以上工作，请贵司先行给予报价，以便我司开展下一步工作。

顺祝商祺！

附件：

1 广西百矿超元发电有限公司大型机械设备租赁技术规范书（格式）

2 一次报价函（格式）

3 差异表

广西百矿超元发电有限公司

2022年12月07日

**广西百矿超元发电有限公司**

**大型机械设备租赁技术规范书**

**一、总则**

1.本技术规范适用于广西百矿超元发电有限公司大型机械设备租赁。

2.本技术规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范要求的施工资质。

3.如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标方可以认为投标方能满足本技术规范的要求。

4.本技术规范所使用的各项规程、规范和标准均遵循现行最新版本的中国国家标准。技术规范所执行的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5.在签订合同之后，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，投标方应遵守这些要求。

**二、工作范围（包括但不限于）**

1.项目名称：广西百矿超元发电有限公司大型机械设备租赁。

2.计划使用日期：2022年12月10日至2022年12月15日。

3.工作范围：银海电厂扩建端场地平整设备搬迁等工作。

4.大型设备工程量明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **预计使用台班数** | **主要工作内容** | **使用地点** | **备注** |
| **1** | **吊车** | **25吨** | 2 | 一台车，负责清理零散小件 | 银海发电厂扩建端 | **建议投标商投标时注明大型机械租赁时，每小时租赁费用** |
| **2** | **吊车** | **50吨** | 8 | 两台车，负责吊装超20吨以上设备28台（一台装车、一台卸车）和两台55吨球磨机（两台同时装，跟车到另一个地方同时卸） | 银海发电厂扩建端 |
| **3** | 9.6米平板车 |  | 6 | 两台车，倒运28台超20吨以上重量设备每天同时用2台9.6米平板车（2台X3个台班） | 银海发电厂扩建端 |
| **4** | 重型半挂车 |  | 1 | 一台车，倒运55吨球磨机 | 银海发电厂扩建端 |
| **合计** |  |  | **17** |  |  |  |

**三、技术安全要求**

**招标方租赁吊车、板车设备必须具备以下技术安全要求。**

1吊车设备技术安全要求：

1.1起重设备司机必须经过专业安全培训，并经有关部门考核批准后，发结合格证件，方准单独操作，严禁无证人员动用起重设备；起重设备必须符合国家相关起重设备技术标准。

1.2必须遵守一切交通管理规则和有关规章制度，严禁酒后开车。驾驶时，不准吸烟，饮食和闲谈。机械设备进厂必须按照招标方的路线要求进行，人员必须按照防疫政策规定出示相关证明。

1.3工作前必须检查各操作装置是否正常，钢丝绳是否符合安全规定，制动器、液压装置和安全装置是否齐全和灵敏可靠，严禁机件带病运行。

1.4司机与起重工必须密切配合，听从指挥人员的信号指挥。操作前，必须先鸣喇叭，如发现指挥手势不清或错误时，司机有权拒绝执行，工作中司机对任何人发出的紧急停车信号必须立即停车，待消除不安全因素后方可继续工作,

1.5起重机在运行时，严禁无关人员进入驾驶室和上下搭梯。

1.6在松软地面上工作的起重机，应在使用前将地面垫平、压实。机身必须固定平稳，支撑必须安放牢固，作业区内应有足够的空间和场地。

1.7在起吊较重物件时，应先将重物吊离地面10厘米左右，检查起重机的稳定性和制动器等是否灵活和有效，在确认正常的情况下方可继续工作。

1.8起重机在进行满负荷或接近满负荷起吊时,禁止同时进行两种或两种以上的操作动作起重臂的左右旋转角度都不能超过45o，并严禁斜吊、拉吊和快速起落，不准吊拔埋入地面的物件；严禁在高压线下进行作业。

1.9汽车、履带起重机不得在斜坡上横向运行，更不允许朝坡的下方转动起重臂，如果必须运行或转动时，必须将机身先垫平。

1.10起重机在工作时，作业区域，起重臂下，吊钩和被吊垂物下面严禁任何人站立，工作或通行。

1.11起重机在带电线路附近工作时，应与带电线路保持一定的安全距离。在最大回转半径范围内，一其允许与输电线路的最近距离见下表。雨雾天工作时安全距离还应适当放大，起重机在输电线下面通过时，应先将起重臂放下。

起重臂与输电线路间的安全距离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输电线路电压 | 1kV以下 | 1-20kV | 35-110kV | 220kV |
| 允许与输电线路最近距离 | 1.5米 | 2米 | 4米 | 6米 |

1.12起重机严禁超载使用。如果用两台起重机同时起吊一件重物时，必须有专人统一指挥。

2平板车设备技术与操作规程：

2.1平板拖车必须遵守“汽车安全操作规程”，且平板车必须符合国家相关车辆技术标准。

2.2出车前应检查制动机件，平板上的后灯和刹车灯，轮胎、钢板、拖挂装置和安全护网。

2.3装卸平板拖车时，平板拖车须停放在平坦、坚硬的地面上。司机 应严格检查上下跳板，道木是否搭架牢固，并将拖车轮胎用三角木塞住，荷重较大时，必须将搭设跳板的车架垫实，然后再行装卸。

2.4装车时，须由专人指挥，重物应放置适当位置，使主梁与轮胎受力均衡，并把重物绑扎牢固，方可开车。

2.5装车时，禁止重物在跳板上转向。

2.6在高压线下面，不具备安全距离，不准进行装卸作业。

2.7运送超高物件时，必须有专人照看，缓慢行驶，如有触碰电线可能时，应以信号通知拖车司机立即停车，采取措施后，再行通过。

2.8装运超长超高物体时，白天应在物件尾部及顶部悬挂红旗，夜间改用红灯。

2.9平板车行车前应对道路进行观察，查清所通过的路面、桥梁、水坝、排水沟等建筑物的负荷量后，再行通过，必要时应予以加固。

1. **安全责任**

1.施工时应严格按照安全技术操作规程执行。招投标双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施作业安全要求。投标方需配备合格的起重指挥，现场的安全管理由招标方负责。

2.由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清而造成的事故，其责任和损失由招标方负责。

3.作业前，负责向投标方司机进行交底。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，投标方机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由招标方负责。

4.由于虚报、谎报新冠疫情检测结果而造成的责任和损失有投标方负责。

**五、招标方权利和义务**

1.必须确保施工台班数，按实际发生结算。

2.在出租期间内对出租车辆具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押投标方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作投标方车辆，如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。

3.租赁机械设备在工地上停置时，由招标方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，其损失由招标方负责。

4.必须杜绝故意损坏或伤害投标方作业人员和设备的一切不良行为。

5.吊装作业中，起重工（具有合格操作证）、钢丝绳、枕木由招标方提供。

6.如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡的，甲乙双方共同承担责任。

**六、投标方权利和义务**

1.车辆操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。

2.投标方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，投标方应立即组织抢修，或更换其他设备。

3.租赁设备所需液压油和润滑油等均由投标方供应。

4.如果未按时支付出租费用，投标方随时有权终止车辆出租。

**七、未尽事宜，由双方协商解决。**

附件2：报价函格式

**吉利百矿集团有限公司2×660MW清洁高效煤电项目银海发电厂扩建端清理场地设备搬运服务项目报价函**

致 广西百矿超元发电有限公司：

我公司接受贵公司的邀请参加吉利百矿集团有限公司2×660MW清洁高效煤电项目银海发电厂扩建端清理场地设备搬运服务项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解生产需要吉利百矿集团有限公司2×660MW清洁高效煤电项目银海发电厂扩建端清理场地设备搬运服务项目相关情况：

1、报价明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元）  ③=①×② | 备注 |
| 1 | 吊车 | 25吨 | 台班 | 2 |  |  | 每个台班8个小时。出车即算半个台班。同一时间段使用设备超过四个小时而又未达到八小时，每小时租赁费用为\_\_\_\_元。 |
| 2 | 吊车 | 50吨 | 台班 | 8 |  |  |
| 3 | 平板车 | 9.6米 | 台班 | 6 |  |  |
| 4 | 重型半挂车 | 重型 | 台班 | 1 |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） | | | | | | | |
| 施工工期：5天 | | | | | | | |
| **付款条件：**报价含\_\_\_\_%增值税专用发票；项目完成并验收合格后，经双方核对后乙方提供全额增值税专用发票，甲方在发票入账30个工作日后付清全款。 | | | | | | | |
| 备注：以上报价包含\_\_\_\_%增值税专用发票、利润、成本、保险、保养、维修等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素） | | | | | | | |

2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

报价日期：2022年 月 日

**附件3： 差异表**

报价人要将邀请报价文件和报价文件的差异之处汇集成表。

差异表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 | | 投标文件 | |
| 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签名：

投标人（公章）：