给煤口技术要求

规格型号：SJ17M80 要求整体精铸，耐温：1100度 ，耐磨损，中标厂家以下图纸框架为参考，具体详细尺寸按现场测量为准，已确保达到我方设备要求，并安排专人现场安装指导，材质：0Cr25Ni20 ，厚度25毫米（不得低于此厚度）。

下面整体图纸为参考：

