|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **广西百矿铝业有限公司** |  |
| **广西百矿铝业有限公司2023年冷风机采购及安装项目技术任务书** |

目录

1.总述 2

1.1 项目描述 3

1.2 技术任务书说明 3

2.工作范围 3

3.执行标准 3

4.工作要求 3

5.安全约定 4

6.其它说明 4

**1.总述**

* 1. 项目描述

高温是百色市田阳区一种较为常见的气象灾害。气温在35℃以上时可称为“高温天气”，高温天气带来的影响是多方面的：高温使人体感到不适，工作效率低，中暑、肠道疾病和心脑血管等病症的发病率增多，电解车间作业常年处于高温环境中，平均温度在40℃以上，职工作业期间长期受到高温影响，为切实保障田阳铝厂电解车间职工生命安全与职业健康安全，有效的对电解车间进行降温防暑，降低中暑、肠道疾病和心脑血管等隐患。现需对田阳铝厂电解4个车间进行降温改进，每个休息点增设1台制冷风机。

* 1. 技术任务书说明

投标方需仔细阅读技术任务书中的各项条款，如不能完全满足某项条款要求，投标方需明确指出，并提出不能满足的原因和投标方的解决方案。如投标方未明确指出，将会被默认为无条件响应招标文件要求。

**2.工作范围**

广西百矿铝业有限公司厂区内

**3.执行标准**

设备必须符合额定功率：1.5kw，额定电压380V ，体积：110cm \* 110cm \* 90cm，风速：1400r/min，风量：20000m³/h,绝缘等级：E，最高运行环境45℃等要求，方可投标。

**4.工作要求**

4.1作业期间必须保证安全操作，人身安全，禁止进入职工私人区域。

4.2作业内容符合《田阳铝厂安全操作规程》，执行作业票制度。

4.3合同签订后10个工作日内到货，2023年2月15日前完成安装使用。

4.4委托方必须为此项作业保密。

**5.安全约定**

5.1投标方人员在甲方厂区内，不得私自离开固定的场所，未经允许不得进入生产区及其无关区域。

5.2投标方入厂时要严格落实招标方疫情防控各项工作要求。

**6. 其它说明**

未尽事宜，甲乙双方协商解决。