**沉渣机使用除臭剂技术参数/要求**

1. 除臭剂原液密度不得低于1.25，PH值不得低于2.4，不高于2.6，清澈透明，除臭效果好，无沉淀，质保一年，无变质，使用中无结晶(三聚氰胺甲醛合成料）
2. 除臭剂不得含有单体酸残留，出具第三方检测报告
3. 高浓度，达到每3公斤药剂处理5000公斤涂装污水的作用，加药以后要求不起泡沫，不堵喷嘴和水洗球，漆渣全部沉底，水质清澈无异味
4. 处理后的水质清澈透明COD要求500以内，BOD要求300以内。
5. 处理后水的浊度值2以内，PH值6.8-7.2之间，色度小于30，悬浮物小于30，菌群总数低于1000，溶解性总固体低于800.（试用后一星期报告为准）
6. 处理后泥渣彻底消粘，消粘程度100%，泥渣不能有一点粘性
7. 絮凝后絮状物三秒沉淀，沉淀剂与除臭剂需要兼容性好。
8. 防止出现结块，除臭剂对油漆分解分散效果好，防止水池油漆分解不开现象。
9. 配套药剂如下: 除臭剂(按照公斤结算）,絮凝剂（免费）,沉淀剂（免费）,中和剂（免费）,氧化剂（免费）。
10. 送药比例除臭剂(1吨）,絮凝剂（50公斤）,沉淀剂（1吨）,中和剂（1吨）,氧化剂（200公斤）。
11. 不能有设备挂漆现象
12. 絮凝剂溶解快，溶解后不能有块状堵泵现象
13. 沉淀剂溶解快，不能有沉淀现象，包装完整
14. 设备主要部件的定期免费维修保养 ，免费更换部件
15. 技术服务：现场技术服务1次/周，使用过程中需要技术服务随叫随到，响应时间不超过24个小时