**百色百矿发电有限公司田东电厂**

**脱硫浆液外送运输**

**技术规范书**

甲方：百色百矿发电有限公司田东电厂

乙方：

日期：2023年 月 日

**一、总则**

1、本技术规范适用于田东电厂脱硫浆液外送运输项目。

2、本技术规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本技术规范要求的承运资质。

3、如果乙方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则百色百矿发电有限公司田东电厂（以下简称为甲方）可以认为乙方能满足本技术规范的要求。

4、本技术规范所使用的标准，如遇与乙方所执行标准发生矛盾时，按最高标准执行。

**二、工作范围**

1、运输货物名称：硫酸铵浆液

2、浆液参数：比重1.1-1.3，PH值5-7，硫酸铵含量400-600g/L

3、起运地：百色百矿发电有限公司田东电厂

4、目的地：黎塘镇英德肥业有限公司

5、运输方式：槽罐车汽运，全程约：275公里

6、预计外送处理溶液量1190吨，以实际合同条款结算为准。

1. **储运要求**

1、承运方向我厂填报车辆数及牌号、载重吨位，实行原货原转，以我厂过磅单为结算依据：合理途耗及磅差以双方合同为准，途中严禁掺假、倒卖，一经发现，按合同约定执行。

2、承运溶液车辆必须有一定投保数额，槽车在运行中所有证件应安全有效，并将所有证件、资料整理报送我厂，随车备件齐全，有押运员随车押运，遵守安全操作规定；按车辆额定吨位装运，服从我方装、卸人员的管理。对违反安全操作规定和交通运输规则发生安全、环保事故以及经济损失，均由承运方全权承担；如重载槽车在运行途中出现故障时，应指定专人看护，抢修后将溶液及时送抵指定地址。交货前的货损和安全责任由承运方承担。

3、储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。运输过程中要确保槽罐车不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

4、车辆必须配备应急处理设备与器材，发生泄漏时，防护措施有效。

5、卸货前，应让收货人确认卸货贮槽无误，防止放错贮槽引发货物化学反应而酿成事故。

6、罐装和卸货后，应将进料口盖严盖紧，防止行使中车辆的晃动导致余液溅出。

**四、资格要求**

（一）通用资格条件

1.承包公司为中华人民共和国境内合法注册的独立企业，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；

2.承包公司没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被重组、接管和冻结，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施；

（二）专用资格条件

1.有效的法人营业执照。

2.有效企业资质证书。

**五、项目期限**

1、期限自2023年04月01日起，至2023年12月31日止。

2、期满后视双方需要再协商是否续约。

**六、本规范书共四份，双方各执两份**

**七、未尽事宜，由双方协商解决**