# 东怀煤矿沙尔夫防爆柴油机单轨吊机车

# 轴向柱塞泵、双齿轮泵维修技术任务书

**一、项目概况**

项目名称：东怀煤矿沙尔夫柴油单轨吊机车维修

项目地点：广西百色市

项目内容：维修单轨吊机车轴向柱塞泵一台，双齿轮泵一台，500小时维修包一套，整机维护保养。

1. **主要配套**
2. 双齿轮泵型号：S165555， 轴向柱塞泵（进口原厂家）型号S145667，500小时维修包一套。

2、山东新沙单轨运输装备有限公司的DZ1800 3+3新沙柴油机单轨吊

**三、使用环境及范围**

1.工作面环境条件：有瓦斯、煤尘，空气潮湿，空气湿度大于90%；

2.设备需要适应的环境温度：最高温度+35℃，最低温度0℃；

3.无蒸汽或破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的场所；

4.无显著摇动和剧烈冲击振动的环境；

**四、主要技术参数（参考）**

## （一）轴向柱塞泵

1. 轴向柱塞泵型号规格： S145667；
2. 产地; 德国（产品型号、序号要与报关单一致）

（**二）双齿轮泵**

1、双齿轮泵型号规格： S145667；

1. 2、产地; 德国（产品型号、序号要与报关单一致）

**（三）500小时维修包**

1、厂家： 原厂家提供

五、**技术要求**

1、《煤矿单轨吊车安全性能检测检验规范》（NB/T 10176-2019）相关要求。

**六、其他要求（交货时提供）**

1、提供包括柱塞泵，双齿轮泵，500小时维修包使用说明书、图纸、产品出厂合格证。

2、交货日期：合同签订后一周内到货。

3、到货地点：广西百色指定地点。

**七、技术服务**

1、供货方终身免费指导安装调试、技术培训和技术服务。设备安装由厂家安排至少1人全程负责现场指导。

**八、运输及包装要求**

1.产品单独出厂时应在明显部位固定标牌，其内容包括产品名称、型号、主要技术参数、制造厂家名称、出厂日期等信息；

2.产品试验合格后所有外露油口应用塑料或金属油塞封口，禁用纸张、棉纱、木塞等杂物封口；

3.包装箱外壁应有明显的文字标记，内容包括收货单位地址、名称和到站站名，设备名称、型号，制造厂家名称、出厂编号和日期，产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号，贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记；

4.包装应具有防潮能力，结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤；

5.单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并与图样相适应；

6.随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样；

7.运输费用由供货方负责。

**九、其他**

1、厂家免费提供技术人员现场指导维修安装设备。

2、本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。

3、技术联系人： 颜景高 13737695321