复合阀技术规范要求

1、要求阀体要整体锻造，密封面材质为硬质合金。

2、阀体内部结构采用球密封和截止密封两道阀的双阀杆复合阀。

3、阀芯和阀座可在线修复，也可以成套拆卸更换阀芯和阀座的阀门。

4、双阀杆、双密封结构。

5、预紧力密封结构，保证阀门的严密关闭彻底达到零泄漏。

6、做到免维护，质保期2年以上。

7、延用旧电控装置的阀门，需厂家到厂测绘连接头。

8、未尽事宜，双方友好协商。