**沉渣机使用除臭剂技术参数/要求**

1. 除臭剂原液密度不得低于1.25，PH值不得低于2.4，不高于2.6，清澈透明，除臭效果好，无沉淀，质保一年，无变质，使用中无结晶(三聚氰胺甲醛合成料）
2. 除臭剂不得含有单体酸残留，出具第三方检测报告
3. 高浓度，达到每3公斤药剂处理5000公斤涂装污水的作用，加药以后要求不起泡沫，不堵喷嘴和水洗球，漆渣全部沉底，水质清澈无异味
4. 处理后的水质清澈透明COD要求500以内，BOD要求300以内。
5. 处理后水的浊度值2以内，PH值6.8-7.2之间，色度小于30，悬浮物小于30，菌群总数低于1000，溶解性总固体低于800.（试用后一星期报告为准）
6. 注册资金1000万以上，公司成立不得晚于2015年
7. 涂装行业8年以上经验，轮毂行业6年以上经验（列举厂家名称供我司考察）
8. 同类型设备至少提供连续使用的厂家8家及以上（列举厂家名称供我司考察）生产此类设备累计不得低于20套（列举厂家名称供我司考察）
9. 处理后泥渣彻底消粘，消粘程度100%，泥渣不能有一点粘性
10. 絮凝后絮状物三秒沉淀，沉淀剂与除臭剂需要兼容性好。
11. 防止出现结块，除臭剂对油漆分解分散效果好，防止水池油漆分解不开现象。
12. 配套药剂如下: 除臭剂(按照公斤结算）,絮凝剂（免费）,沉淀剂（免费）,中和剂（免费）,氧化剂（免费）。
13. 送药比例除臭剂(1吨）,絮凝剂（50公斤）,沉淀剂（1吨）,中和剂（1吨）,氧化剂（200公斤）。
14. 不能有设备挂漆现象
15. 絮凝剂溶解快，溶解后不能有块状堵泵现象
16. 沉淀剂溶解快，不能有沉淀现象，包装完整
17. 设备主要部件的定期免费维修保养 ，免费更换部件
18. 必须为生产厂家，拒绝经销商，需要实地考察
19. 技术服务：使用过程中需要技术服务随叫随到，响应时间不超过24个小时
20. 产品如有不合格现象如下。

1. 供方所供产品经验收检测不合格情况；需72小时内书面回复具体原因；并退回进行换货；换货产品需满足我司要求，如超过72小时没退回，货物在我司仓储费用收取500元/天；如双方对验收指标有疑虑，可提交第三方检查机构进行检测。

2. 对退回的产品，若供方下次送货是混入，被需方发现，每次处罚人民币10000元；如多次发现，取消供应资格；

3. 本协议所赔偿处罚的金额从供方货款中扣除；

4. 争议处理：供方对需方的验收和处理有异议情况下，应在3个工作日内以书面形式向需方提出；预期视为认可需方的验收和处理方案；