**靖西市锰矿有限责任公司原4条电解金属锰生产线升级改造罗茨风机采购项目招标公告**

**1.项目名称：**靖西市锰矿有限责任公司原4条电解金属锰生产线升级改造罗茨风机系统采购项目

**2.项目概况与招标范围**

2.1项目概况：

靖西市锰矿有限责任公司原4条电解金属锰生产线升级改造项目位于广西百色市靖西市湖润镇新兴工业园区，年产6万吨电解金属锰，根据碳酸锰连续浸出空气氧化除铁系统的设计要求，计划采购罗茨风机3台，现就靖西市锰矿有限责任公司原4条电解金属锰生产线升级改造罗茨风机采购项目进行招标。

2.2招标范围：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 罗茨鼓风机主泵 | 主泵进口风量：255 m3/min  进口压力（表压）：0 KPa  出口压力（表压）：137.2 KPa  升压：137.2 KPa  压缩比：2.358  电机主轴转速：980 r/min | 台 | 3 | 组装品牌：  百事德、长沙鼓风机厂、山东章丘、沈鼓集团、陕鼓、长风、锦工、上鼓、武鼓 |
| 2 | 罗茨风机前级泵 | Q=165.6m3/min  n=980r/min | 台 | 3 | 组装品牌：  百事德、长沙鼓风机厂、山东章丘、沈鼓集团、陕鼓、长风、锦工、上鼓、武鼓 |
| 3 | 中冷器 |  | 台 | 3 |  |
| 4 | 三相异步电机 | 功率：630KW，电压：10KV，频率：50HZ | 台 | 3 | 组装品牌：湘潭、上海电气、哈尔滨电机厂、湘电电机、皖南电机、西安西玛、大中电机，防护等级IP55，绝缘等级达到F级 |
| 5 | 联轴器及防护罩 |  | 套 | 3 |  |
| 6 | 公用底座、地脚螺栓 |  | 套 | 3 |  |
| 7 | 驱动机紧固螺栓 |  | 套 | 3 |  |
| 8 | 出口压力表 |  | 只 | 3 |  |
| 9 | 出口软连接 |  | 只 | 6 | 出风口配用 |
| 10 | 进口消音器 |  | 只 | 3 | 阻性 |
| 11 | 级间冷却器 |  | 只 | 3 | 列管式，碳钢 |
| 12 | 出口消音器 |  | 只 | 3 | 阻性 |
| 13 | 止回阀 |  | 只 | 3 | 摇摆式 |
| 14 | 电缆 | 10KV(1\*50mm2) | 米 | 400 | 3套机主设备电缆用量 |

**3.投标人资格要求**

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3 具有生产制造风机资质或授权代理资质，若为代理商投标，代理商须取得生产厂家对本项目的唯一授权（注：生产厂家与授权代理商不得同时参与本项目报名）。

3.4 具有竞标规格及以上相应或相似条件，近4年内（2018年起）有3个及以上与本项目类似的供货业绩。（业绩须附列表及对应列表的合同原件扫描件。合同原件扫描件含首尾页、供货设备规格型号的供货清单、签字盖章页，否则按无效业绩处理。）

3.5近年来有较好业绩且无不良商业行为；

3.6具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.7本次招标不接受联合体投标；

3.8 本次招标不接受分包。

**4.投标报名**

**4.1报名方式**

4.1.1 \*凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台**（gl**zb.geely.com**）**注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端）》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。供应商根据公告项目名称，按照报名要求上传资料。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.1.2 \*报名截止时间：2022年 8 月 26 日。

**4.2报名资料**

报名资料于报名截止时间前上传至吉利控股集团招标采购平台，报名资料包含但不限于以下内容：

4.2.1 三证合一的营业执照副本；

4.2.2 类似项目业绩证明及证明材料（提供合同扫描件，涉及机密部分可隐去）；

4.2.3 企业概况及履约能力说明；

4.2.4 代理商需提供代理授权书、厂家营业执照及合同原件扫描件；

4.2.5 近三年财务报表资料（财务审计报告或纳税申报表，并在申报系统上导出或截图的资产负债表、利润表/损益表、现金流量表）。

**4.3提交材料要求**

a、合同请扫描成一份PDF文件，严禁将合同分成一张张图片上传；

b、请提供合同原件扫描件、合同扫描件需体现合作对象、合作时间、服务内容等信息（价格部分可隐藏）；

c、合同扫描件请命名：XXXX公司+与XXXX公司合作合同（合同内容：XXX）；

备注：请报名单位务必按照要求提交业绩材料，如因报名单位提交的材料不符合要求而造成报名单位被淘汰，招标方不承担任何责任。以上资料扫描命名打包，报名资料需在报名截止时间前上传，逾期报名无效。

**5.招标文件的获取**

5.1报名截止后，对所有报名单位进行资格初审，初审合格后购买招标文件；

5.2招标文件每套售价 200 元，售后不退。汇款时注明**公司名称+靖锰公司罗茨风机采购项目**招标文件费用；

1. **发布公告的媒介**

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

**7.联系方式**

招标人：靖西市锰矿有限责任公司

招标人地址：广西百色市靖西市湖润镇388号

开标地址：靖锰公司二楼会议室

邮编：533803

商务：高 柏 手机号：18877572584 E-mail:Bai.Gao@geely.com

技术：李 倡 手机号：19907865019 E-mail:Chang.Li@geely.com

开户户名： 靖西市锰矿有限责任公司

开户银行： 广西靖西农村商业银行股份有限公司湖润支行

开户账号： 630612010100888558

注：无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。

投诉、举报电话：0571-28098168（吉利科技工程与商务发展部）

举报邮箱：geelytech.bid@geely.com

招标组织单位：靖西市锰矿有限责任公司

日期：2022 年8月16 日