**百色双田矿业有限公司2023年6-12月汽车运输租赁项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号：**LUZRYBBJ23-05-06 **报价函** | | | | | | | | | | | |
| **收件单位：吉利百矿集团采购中心** | | | | | | | **发件单位：** | | | | |
| **收件人：陆祖仁** | | **邮箱：zuren.lu@geely.com** | | | | | **发 件 人：** | | | | **报价邮箱：** |
| **地址：广西百色市右江区东增路188号吉利百矿集团有限公司（采购中心）** | | | | | | | **地址：** | | | | |
| **吉利百矿集团采购中心采汽车运输租赁报价函：** | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 汽车规格（吨） | | 各矿计划租赁台班数量 | | | | | 数量合计（台班） | 综合单价  （元/台班） | 合计 | 备注 |
| 东怀煤矿 | 那荷煤矿 | 跃进煤矿 | 州景煤矿 | |
| 1 | 4.5米翻斗自卸车（10吨） | | 150 | 0 | 0 | 15 | | 165 |  |  | 8小时/台班，往返120公里内；4小时以内按半个台班，超过4小时按一个台班计。技术联系人：蓝红日13977601071 |
| 2 | 6.8米高栏货车（10吨） | | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 |  |  |
| 3 | 9.6米平板货车（17吨） | | 5 | 10 | 20 | 5 | | 40 |  |  |
| 4 | 13米拖头货车（30吨） | | 3 | 0 | 0 | 5 | | 8 |  |  |
| 合计 | 元 | | 168 | 10 | 20 | 25 | | 223 | / |  |

注： 本报价表为一次报价，在一次报价的基础上询价方根据各报价供应商一次报价的单价进行二次报价直至达到询价方所需要的综合运输单价要求为止。将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式上传至我司邮箱zuren.lu@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。报价截标时间; 2023年5月30日12:00止,报价有效期为 90天。付款方式：月结，乙方在次月10日前将上个月经甲方确认的《车辆工作签单》交甲方核对，并作为结算租赁费的依据。乙方凭《车辆工作签单》和正式增值税租赁发票向甲方结算租赁费，甲方15个工作日内，将租赁费支付给乙方。

本表数量为本次报价估算数量，实际台班数及结算数量以实际台班量为准。

报价方式：

固定价格，本表综合单价，包括为租赁所发生的人工、材料、设备、税金（9%增值税专用发票）、利润、保险等一切费用，包括运输、保险等一切环节。

日期： 年 月 日

百色双田矿业有限公司

**2023年下半年汽车运输租赁技术任务书**

**一、项目概况**

项目名称：百色双田矿业有限公司2023年下半年汽车运输租赁项目

项目地点： 广西百色市右江区、田东县，东怀、那荷、跃进、州景煤矿所在地。

项目内容： 双田公司下属东怀、那荷、跃进、州景煤矿，2023年下半年因生产、检修工作需要，计划对外租赁汽车进行设备搬运、道路运输工作。

1. **项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **百色双田矿业有限公司2023年下半年设备吊装计划租赁数量统计表** | | | | | | | |
| 序号 | 汽车规格（吨） | 各矿计划租赁台班数量 | | | | 数量合计（台班） | 备注 |
| 东怀煤矿 | 那荷煤矿 | 跃进煤矿 | 州景煤矿 |
| 1 | 4.5米翻斗自卸车（10吨） | 150 | 0 | 0 | 15 | 165 | 8小时/台班，往返120公里内；4小时以内按半个台班，超过4小时按一个台班计。 |
| 2 | 6.8米高栏货车（10吨） | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 9.6米平板货车（17吨） | 5 | 10 | 20 | 5 | 40 |
| 4 | 13米拖头货车（30吨） | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | 合计 | 168 | 10 | 20 | 25 | 223 |  |

**三、乙方的资质要求**

3.1、乙方必须是从事汽车运输（货运）租赁具有独立法人资格的合法公司，公司证照齐全，财务状况良好，无失信黑名单记录。

3.2、乙方从事汽车货运的作业人员，需具备合格有效、与所驾车辆相符的汽车驾驶证；

3.3、汽车车况良好，每年按规定进行年审。

**四、** **汽车运输技术安全要求**

4.1平板拖车必须遵守“汽车安全操作规程”，且平板车必须符合国家相关车辆技术标准。

4.2出车前应检查制动机件，平板上的后灯和刹车灯，轮胎、钢板、拖挂装置和安全护网。

4.3装卸平板拖车时，平板拖车须停放在平坦、坚硬的地面上。司机应严格检查上下跳板，道木是否搭架牢固，并将拖车轮胎用三角木塞住，荷重较大时，必须将搭设跳板的车架垫实，然后再行装卸。

4.4装车时，须由专人指挥，重物应放置适当位置，使主梁与轮胎受力均衡，并把重物绑扎牢固，方可开车。

4.5装车时，禁止重物在跳板上转向。

4.6在高压线下面，不具备安全距离，不准进行装卸作业。

4.7运送超高物件时，必须有专人照看，缓慢行驶，如有触碰电线可能时，应以信号通知拖车司机立即停车，采取措施后，再行通过。

4.8装运超长超高物体时，白天应在物件尾部及顶部悬挂红旗，夜间改用红灯。

4.9平板车行车前应对道路进行观察，查清所通过的路面、桥梁、水坝、排水沟等建筑物的负荷量后，再行通过，必要时应予以加固。

**五、安全责任**

5.1.乙方车辆操作人员必须服从甲方工地领导的指挥，并遵守甲方的有关规章制度。

5.4.乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。

5.3.租赁设备所需的全部材料均由乙方供应。

5.4.乙方必须严格遵守甲方厂内规章制度、相关行业标准、法规，如因乙方不遵守相关制度、标准、法规，违章操作，或因乙方机械设备故障造成甲方设备损坏、财产损失的，乙方承担全部责任。

**六、其他**

6.1、本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。

6.2、技术联系人：蓝红日13977601071

**租赁合同**

项目名称:汽车运输租赁

合同编号:

签订地点:广西百色市 县

签订时间:2023年 月 日

**租赁合同**

**承租方： (以下简称“甲方”)**

**出租方： （以下简称“乙方”）**

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，签订汽车运输租赁合同，并商定如下条款。  
**第一条 车辆型号规格、台班数及单价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汽车规格（吨） | 各矿计划租赁台班数量 | | | | 数量合计（台班） | 综合单价  （元/台班） | 合计 | 备注 |
| 东怀煤矿 | 那荷煤矿 | 跃进煤矿 | 州景煤矿 |
| 1 | 4.5米翻斗自卸车（10吨） | 150 | 0 | 0 | 15 | 165 |  |  | 8小时/台班，往返120公里内；4小时以内按半个台班，超过4小时按一个台班计。技术联系人：蓝红日13977601071 |
| 2 | 6.8米高栏货车（10吨） | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |
| 3 | 9.6米平板货车（17吨） | 5 | 10 | 20 | 5 | 40 |  |  |
| 4 | 13米拖头货车（30吨） | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |  |  |
| 合计 | 元 | 168 | 10 | 20 | 25 | 223 | / |  |

**第二条 租赁期限**  
　　2.1车辆租赁期限为2023年6-12月份。

　　2.2 租赁期满，甲方继续使用车辆，乙方没有提出异议的，原租赁合同继续有效。

2.3 本合同签定后，根据甲方需要，乙方提前 1 日内车辆进场。车辆进场经验收合格，并启用之时为启用时间；甲方通知甲方车辆停止使用，具备车辆退场条件之时为停用时间。

2.4车辆启用时为租赁期限起算之时，停用时为租赁期限终止之时。启用时、停用时须经双方书面确认。  
**第三条 租金及支付**　　3.1 租金及计算：租金按本合同第1条约定执行；实际使用不足一个台班部分，按照4小时以内按半个台班，超过4小时按一个台班计算。  
　　3.2 租金支付：车辆租赁费用按 台班结算。

3.2.1付款时，乙方需开具上月租赁结算单及符合甲方财务要求的正规等额发票，交甲方办理结算手续。若乙方未依约完善相关付款手续，甲方有权拒绝付款,并不承担违约责任。

3.2.2 甲方在收到乙方开具的发票及结算手续后 30个工作日内，支付租赁费用。

3.3 租金优惠：无。

3.4 租金包干：本合同车辆租金为包干费用，包含但不限于进场、安装、调试、维修保养、操作人员的工资、出场和车辆管理等相关费用，且应满足甲方24小时工作需求。合同期间，乙方不得以任何理由和借口要求甲方增加费用。

3.5若遇国家增值税税率调整，应按调整后最新税率的金额调整相应的支付款项，即合同不含税价格不受国家增值税率调整的影响。

**第四条 租赁方式及毁损灭失**   
　　4.1租赁车辆的进退场由乙方负责，操作人员由 乙方 配备。

4.2车辆毁损和灭失

4.2.1租赁期内，租赁车辆发生的因非甲方责任导致的毁损和灭失风险，乙由方承担。

4.2.2租赁车辆发生毁损和灭失时，甲方有权选择下列方式，由乙方负责处理并承担一切费用。

4.2.2.1　 5 小时内，乙方将租赁车辆复原或修理至完全能正常使用的状态。

4.2.2.2　 5 小时内，乙方更换与租赁车辆同等型号、性能的车辆使其能正常使用。

4.2.2.3　乙方不能满足本合同4.2.2.1和4.2.2.2所述方案时，甲方可以选择终止合同，乙并要求方承担本合同第7条之违约责任。

**第五条 使用及保养**

5.1乙方提供的车辆必须具有国家规定的合法手续并资料齐全、性能良好，且整机在有效的安全使用期内。

5.2车辆进出场的验收、调试工作完成后，应由乙方与甲方共同签署相关书面文件确认。

5.3租赁期间，乙方承担车辆日常养护、车辆质量以及磨损更换配件之责。

5.4租赁车辆若出现故障，乙方在 2 小时内告知乙方，超出以上时间无告知甲方的，视作乙方自愿承担甲方的一切损失。

5.5车辆出现故障无法正常运行的，应在 5 小时内恢复使用，如果无法正常恢复正常使用的，乙方应在车辆故障时 5 小时内负责更换与租赁车辆同等型号、性能的车辆使工作正常进展，租金按本合同3.1车辆正常运行小时数进行计算；乙方在车辆运输过程中，造成甲方车辆损坏的，由乙方承担甲方的一切损失。

**第六条 技术安全要求**

**6.乙方租赁车辆必须具备以下技术安全要求。**

6.1车辆设备技术与操作规程：

6.2平板拖车必须遵守“汽车安全操作规程”，且平板车必须符合国家相关车辆技术标准。

6.3出车前应检查制动机件，平板上的后灯和刹车灯，轮胎、钢板、拖挂装置和安全护网。

6.4装卸平板拖车时，平板拖车须停放在平坦、坚硬的地面上。司机 应严格检查上下跳板，道木是否搭架牢固，并将拖车轮胎用三角木塞住，荷重较大时，必须将搭设跳板的车架垫实，然后再行装卸。

6.5装车时，须由专人指挥，重物应放置适当位置，使主梁与轮胎受力均衡，并把重物绑扎牢固，方可开车。

6.6装车时，禁止重物在跳板上转向。

6.7在高压线下面，不具备安全距离，不准进行装卸作业。

6.8运送超高物件时，必须有专人照看，缓慢行驶，如有触碰电线可能时，应以信号通知拖车司机立即停车，采取措施后，再行通过。

6.9装运超长超高物体时，白天应在物件尾部及顶部悬挂红旗，夜间改用红灯。

6.10车辆行车前应对道路进行观察，查清所通过的路面、桥梁、水坝、排水沟等建筑物的负荷量后，再行通过，必要时应予以加固。  
**第七条 违约责任**

7.1合同双方应严格履行本合同约定，任何一方违约和未按要求履行职责，产生的经济损失和后果由违约方和责任方承担。  
 7.2 乙方提供的车辆出现以下任何一种或多种情形的，甲方有权选择扣减租赁费用、处以罚款、解除合同。扣减比例和处罚金额，由甲方参照本合同5.5条酌情掌握。解除合同的,甲方应提前10个工作日书面通知乙方，且乙方须支付合同总金额30%的违约金；

7.2.1 乙方提供的车辆不符合本合同第1条中的规格、数量要求；

7.2.2 乙方提供的车辆存在质量问题，或达不到甲方使用目的；

7.2.3 乙方延期提供车辆,或服务不到位,响应速度不符合合同约定。  
 7.3 上述违约金，不足弥补乙方损失的，甲方均有权追偿。

7.4甲方应严格按照合同约定的付款条件向乙方支付合同款项，逾期付款的，应按中国人民银行有关金融机构计收逾期贷款利息标准向甲方支付违约金。

**第八条 不可抗力**  
　　因不可抗力不能履行合同或造成损失时，双方根实际情况协商解决。

**第九条 争议解决**

本合同争议协商解决，协商不成的，双方同意向甲方所在地人民法院诉讼解决。

**第十条 诚信自律特别条款**

甲乙双方承诺在业务往来期间严格遵守诚信自律协议约定，具体详见附件《诚信自律特别协议》。

**第十一条 其他**

11.1 本合同自双方法定代表人签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

11.2 本合同一式 六 份，甲方执二份，乙方执四份。

11.3 合同未尽事宜，可另行协商签订书面补充协议，补充协议及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。

以下无正文。

附件：1.《诚信自律特别协议》

2.《百色双田矿业有限公司2023年下半年汽车运输租赁技术任务书》

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方： | 乙方： |
| 法定代表人或授权代理人： | 法定代表人或授权代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户行： | 开户行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签订日期：2023年 月 日 | 签订日期：2023年 月 日 |

附件1.《诚信自律特别协议》

**诚信自律特别协议**

甲方：

乙方：

鉴于乙方为甲方提供产品/服务/工程或双方存在其他经济业务往来，为促使双方建立长期的诚信合作关系，保证在公平、公正、公开原则下履行业务合同，依据相关法律法规，经甲乙双方友好协商，达成如下约定。

**第一条 诚信责任**

乙方(包括乙方、乙方关联方及其相关工作人员，下同），应与甲方（包括甲方及其关联方，下同）人员（包括但不限于亲属、利益关系人等，下同）保持正常、合法的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格履行双方合同约定。乙方应当遵守以下要求：

1.1不得向甲方人员提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于回扣、实物、现金或现金等价物（如：消费卡/券、提货券、购物卡、换购券、充值卡或其他可供使用或消费的充值、储值卡及其他形态的有价礼券或证券等）、支票及财产性权益、旅游、宴请、娱乐、健身、免费消费等物质性利益或就业、就学以及其他便利等非物质性利益；

1.2不得以任何理由为甲方人员报销应由甲方或个人支付的费用；

1.3不得与甲方人员发生任何合资合作、借贷关系，也不得参与甲方人员的婚丧嫁娶活动；

1.4原则上不得与甲方人员发生例如房屋装修/租赁、车辆租赁等经济往来活动，如上述经济往来活动不存在可能影响甲方人员公正执行业务的，乙方与甲方人员发生的经济往来活动应符合市场公允定价原则，且乙方应当保留双方交易凭证；

1.5不得以任何理由为甲方人员提供黄赌毒等违法活动；

1.6乙方保证甲方人员没有直接或间接投资乙方，没有直接或间接持有乙方的股权或干股，也没有到乙方任职（含兼职及担任董事、监事、高级管理人员等）。乙方保证其股东、实际控制人、主要管理人员和甲方人员没有亲属关系或其他特殊关系；若有以上关系，乙方应如实书面报告甲方；

1.7乙方不得以任何借口和理由给予甲方人员任何形式的利益或好处。

乙方同意约束其工作人员遵守上述约定并为其工作人员行为后果负责。

**第二条 违约责任**

2.1在双方业务往来期间及合作终止后2年内：乙方不得接受违反本诚信自律特别协议的甲方人员任职或提供服务；乙方不得直接或间接游说、雇用或聘请与业务合同有直接关联的甲方人员；但甲方同意的除外。

2.2 甲方人员如有违反本诚信自律特别协议的，一经查实，甲方将对责任人给予警告、处分、直至解除劳动合同。涉嫌犯罪的，则送交司法机关追究其法律责任。

2.3 乙方违反本诚信自律特别协议或甲方提出乙方违反本协议约定的初步证据（如甲方员工的自述、相关证人证言及其他相关证据），乙方同意自乙方违约或甲方提出初步证据之日，甲方有权暂停支付乙方的所有款项且不承担逾期付款的违约责任直至甲方出具调查结果。

2.4 如乙方违反本诚信自律特别协议的，应按以下对应情形向甲方承担违约责任且甲方有权从应付款项或各类保证金中直接扣除乙方应承担的赔偿金：

（1）乙方在调查期间积极配合甲方并主动提供证据的：如调查结果为甲方人员主动索贿导致乙方输送不当利益的，则乙方应赔偿甲方损失；如调查结果为乙方主动向甲方人员输送不当利益的，乙方应赔偿甲方损失并承担合同金额（非固定金额的合同按照实际已发生的金额，下同）10%的违约责任；无法确定合同金额的，乙方应向甲方支付违约金10万元。

（2）乙方不配合调查或未提供证据的：甲方有权独立查实直至得出结论。如乙方违反本诚信自律特别协议的，甲方有权按合同金额的30%追究乙方违约责任；无法确定合同金额的，乙方应向甲方支付违约金30万元。

涉嫌犯罪的，则送交司法机关追究其法律责任。

2.5如乙方违反本诚信自律特别协议约定的，甲方均有权终止双方合作并将乙方列入黑名单、以后不再作为供应商纳入等处理措施。

**第三条 举报**

乙方可通过以下方式对甲方人员违反本诚信自律特别协议的行为如实举报或投诉，甲方受理渠道为：吉利科技集团有限公司法务合规部，电话400-016-0023，邮箱[COC-t@Geely.com](mailto:integrity@Geely.com)。

**第四条 其他约定**

4.1本协议经双方签字并盖章后生效。

4.2本诚信自律特别协议与业务合同具有同等法律效力，作为业务合同的附件。

4.3业务合同的变更、转让、终止或被撤销、无效不影响本诚信自律特别协议的效力。

4.4本协议履行中任何争议均应向甲方所在地人民法院诉讼解决。

(以下无正文)

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）：  法定代表人/授权代表人签字：  签订日期：202 年 月 日 | 乙方（盖章）：  法定代表人/授权代表人签字：  签订日期：202 年 月 日 |

附件2.《百色双田矿业有限公司2023年下半年汽车运输租赁技术任务书》

百色双田矿业有限公司

**2023年下半年汽车运输租赁技术任务书**

甲方（全称）： 百色双田矿业有限公司

乙方（全称）：

**一、项目概况**

项目名称：百色双田矿业有限公司2023年下半年汽车运输租赁项目

项目地点： 广西百色市右江区、田东县，东怀、那荷、跃进、州景煤矿所在地。

项目内容： 双田公司下属东怀、那荷、跃进、州景煤矿，2023年下半年因生产、检修工作需要，计划对外租赁汽车进行设备搬运、道路运输工作。

1. **项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **百色双田矿业有限公司2023年下半年设备吊装计划租赁数量统计表** | | | | | | | |
| 序号 | 汽车规格（吨） | 各矿计划租赁台班数量 | | | | 数量合计（台班） | 备注 |
| 东怀煤矿 | 那荷煤矿 | 跃进煤矿 | 州景煤矿 |
| 1 | 4.5米翻斗自卸车（10吨） | 150 |  | 0 | 15 | 165 | 8小时/台班，往返120公里内；4小时以内按半个台班，超过4小时按一个台班计。 |
| 2 | 6.8米高栏货车（10吨） | 10 |  |  |  | 10 |
| 3 | 9.6米平板货车（17吨） | 5 | 10 | 20 | 5 | 40 |
| 4 | 13米拖头货车（30吨） | 3 |  |  | 5 | 8 |
| 5 | 合计 | 168 | 10 | 20 | 25 | 223 | / |

**三、乙方的资质要求**

3.1、乙方必须是从事汽车运输（货运）租赁具有独立法人资格的合法公司，公司证照齐全，财务状况良好，无失信黑名单记录。

3.2、乙方从事汽车货运的作业人员，需具备合格有效、与所驾车辆相符的汽车驾驶证；

3.3、汽车车况良好，每年按规定进行年审。

**四、 汽车运输技术安全要求**

4.1平板拖车必须遵守“汽车安全操作规程”，且平板车必须符合国家相关车辆技术标准。

4.2出车前应检查制动机件，平板上的后灯和刹车灯，轮胎、钢板、拖挂装置和安全护网。

4.3装卸平板拖车时，平板拖车须停放在平坦、坚硬的地面上。司机应严格检查上下跳板，道木是否搭架牢固，并将拖车轮胎用三角木塞住，荷重较大时，必须将搭设跳板的车架垫实，然后再行装卸。

4.4装车时，须由专人指挥，重物应放置适当位置，使主梁与轮胎受力均衡，并把重物绑扎牢固，方可开车。

4.5装车时，禁止重物在跳板上转向。

4.6在高压线下面，不具备安全距离，不准进行装卸作业。

4.7运送超高物件时，必须有专人照看，缓慢行驶，如有触碰电线可能时，应以信号通知拖车司机立即停车，采取措施后，再行通过。

4.8装运超长超高物体时，白天应在物件尾部及顶部悬挂红旗，夜间改用红灯。

4.9平板车行车前应对道路进行观察，查清所通过的路面、桥梁、水坝、排水沟等建筑物的负荷量后，再行通过，必要时应予以加固。

**五、安全责任**

5.1.乙方车辆操作人员必须服从甲方工地领导的指挥，并遵守甲方的有关规章制度。

5.4.乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。

5.3.租赁设备所需的全部材料均由乙方供应。

5.4.乙方必须严格遵守甲方厂内规章制度、相关行业标准、法规，如因乙方不遵守相关制度、标准、法规，违章操作，或因乙方机械设备故障造成甲方设备损坏、财产损失的，乙方承担全部责任。

**六、其他**

6.1、本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。

6.2、技术联系人：蓝红日13977601071

（以下无正文）

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）：  法定代表人/授权代表人签字：  签订日期：202 年 月 日 | 乙方（盖章）：  法定代表人/授权代表人签字：  签订日期：202 年 月 日 |