**矿机公司水沟改造及规划车位线项目报价函**

致 广西百色矿山机械厂有限公司：

我公司接受贵公司的邀请参加矿机公司水沟改造及规划车位线项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前矿机公司水沟改造及规划车位线项目相关情况：

1、报价明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 项号 | 子项目内容 | 单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元）  ③=①×② | 备注 |
| 矿机公司水沟改造及规划车位线项目 | 7 | 砌水沟 | 条 | 45 |  |  | 按45个基础，每个基础位置按平均长度4500mm，宽度350mm、平均深度400mm计算工程量，包含基础转弯部分、原有路灯基础部分及因挖基础破坏或堵塞部分，整条水沟两头浅中间深。内容包含挖沟、砌砖（包工包料）等。 |
| 水沟盖板 | 块 | 315 |  |  | 按45个基础，每个基础7块配备 |
| 绿化砖 | 块 | 300 |  |  |  |
| 盖板铺设 | 块 | 585 |  |  |  |
| 泥土清运 | 立方米 | 338 |  |  | 按实方土260m3X1.3计算松土量，包含原基础地坑剩余泥土 |
| 铺绿化砖 | 个 | 113 |  |  | 按车棚基础数量113个计算，平均约6m2/个包含基础面修整压实、绿化砖垫层、绿化草皮等材料 |
| 重新规划车位线 | 位 | 408 |  |  | 按新车位数布置重新调整车位黄线包含绿化砖垫层、绿化草皮等材料 |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） | | | | | | | |
| 计划工期：2023年6月7日-12月31日 | | | | | | | |
| **付款条件：**报价含\_\_\_\_%增值税专用发票；乙方按照甲方要求对项目进行实地检测、出具报告并验收合格后，提供合同结算金额全额增值税专用发票，甲方在发票入账60个工作日后付清全款。 | | | | | | | |
| 备注：以上报价包含\_\_\_\_%增值税专用发票、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素） | | | | | | | |

2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

报价日期：2023年 月 日