**靖西市锰矿有限责任公司2023年防火门采购及安装项目招标公告**

**采购类别：设备类（注：新用户时请选择此类别，否则无法报名）**

**1.项目名称：**靖西市锰矿有限责任公司2023年防火门采购及安装项目

**2.项目概况与招标范围**

2.1项目概况：

本项目位于广西靖西市湖润镇新兴街靖西市锰矿有限责任公司电解金属锰厂厂区内，计划采购及安装防火门，现需对靖西市锰矿有限责任公司2023年防火门采购及安装项目进行招标。

2.2招标范围：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **位置** | **规格尺寸（mm）** | **名称/材质** | **单位** | **数量** | **选用型号** |
| 一 | 一线电解三车间 | 4100\*4500 | 电动不锈钢板岩棉夹芯卷帘门 | 套 | 2 | 专业厂家制造 |
| 1500\*2350 | 增塑聚氯乙烯（PVCU）型材S60系列平开门 | 套 | 1 | PM-1524 |
| 二 | 一线低位阳极液池配电室 | 3000\*3300 | 甲级钢制平开防火门，耐火1.5小时 | 套 | 1 | YM110-3033（A1.5甲） |
| 1500\*3000 | 钢制甲级防火门，耐火极限1.5小时 | 套 | 1 | GFM-1530（A1.5甲） |
| 1000\*2100 | 钢制甲级防火门，耐火极限1.6小时 | 套 | 2 | GFM-1021（A1.5甲） |
| 三 | 一线高位中水池配电室 | 1500\*2400 | 成品钢制乙级防火门 | 套 | 1 |  |
| 四 | 二线电解三车间 | 3000\*3300 | 平开不锈钢丙级防火门 | 套 | 1 |  |
| 3600\*1800 | 不锈钢板网门 | 套 | 1 |  |
| 五 | 二三压车间变电所 | 1500\*2100 | 钢质甲级防火门，耐火极限1.5小时 | 套 | 1 | GFM-1521（A1.5甲） |
| 3600\*3600 | 甲级钢制平开防火门，耐火1.5小时 | 套 | 1 | PM1-3636（A1.5甲） |
| 六 | 二线粗压车间 | 4200x3300 | 钢木大门 | 套 | 1 |  |
| 900x2100 | 塑钢门 | 套 | 2 |  |
| 900x2100 | 高级木门 | 套 | 4 |  |
| 3000x3300 | 乙级防火门 | 套 | 1 |  |
| 1500x2400 | 乙级防火门 | 套 | 1 |  |
| 七 | 二线浆化车间 | 1200X2100 | 防腐型塑钢门 | 套 | 2 | S60-PM1221 |
| 1500X2400 | 防腐型塑钢门 | 套 | 2 | S60-PM1524 |
| 八 | 二线化合车间 | 1800\*2700 | 镶普通安全玻璃门 | 套 | 1 | S60-PM1827 |
| 1500\*2700 | 镶普通安全玻璃门 | 套 | 3 | S60-PM1827 |
| 1500\*2100 | 钢质乙级防火门，耐火极限1小时 | 套 | 7 | GFM-1521（A1.0乙） |
| 3150\*3600 | 钢质隔声门，隔声40分贝 | 套 | 3 | 参照GM-3336 |
| 3600\*3600 | 甲级钢质平开防火门,耐火1.5小时 | 套 | 4 | PM1-3636（A1.5甲） |
| 1500\*2100 | 钢质甲级防火门，耐火极限1.5小时 | 套 | 2 | GFM-1521（A1.5甲） |
| 1000\*2700 | 镶普通安全玻璃门 | 套 | 2 | S60-PM1027 |
| 900\*2400 | 镶普通安全玻璃门 | 套 | 2 | S60-PM1027 |
| 九 | 35KV | 6000\*5400 | 甲级钢质平开防火门,耐火1.5小时 | 套 | 2 | PM1-6054（A1.5甲） |
| 1800\*3300 | 钢质甲级防火门，耐火极限1.5小时 | 套 | 1 | GFM-1833（A1.5甲） |
| 2400\*3600 | 钢质甲级防火门，耐火极限1.5小时 | 套 | 2 | GFM-2436（A1.5甲） |
| 1200\*2200 | 钢质甲级防火门，耐火极限1.5小时 | 套 | 2 | GFM-1222（A1.5甲） |
| 1200\*2100 | 钢质甲级防火门，耐火极限1.5小时 | 套 | 2 | GFM-1221（A1.5甲） |
| 1500\*3000 | 钢质甲级防火门，耐火极限1.5小时 | 套 | 1 | GFM-1530（A1.5甲） |
| 十 | 二线化合车间配电室 | 3600x3600 | 丙级钢质平开防火门，耐火0.5小时 | 套 | 1 | PM1-3636（A0.5丙） |
| 1500X3000 | 丙级钢质平开防火门，耐火0.5小时 | 套 | 1 | PM1-3030（A0.5丙） |
| 十一 | 安装 | 安装耗材 | 膨胀螺栓，填充剂等安装所需耗材都函在价格中。 |  |  |  |
| 备注：本次采购的防火门由投标方负责防火门施工安装及所用的安装耗材、人工、机械、调试涵盖报价当中。 | | | | | | |

**3.投标人资格要求**

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3 具有自行生产制造或销售代理资质，具备竞标规格以上相应或相似条件以上；需提供近5年内不少于1个及以上防火门供货及安装的业绩（业绩须附列表及对应类别的合同扫描件。合同原件扫描件须含首尾页、规格型号的供货清单、签字盖章页，否则按无效业绩处理。）

注：授权代理商须具有生产制造商授权代理证明。

3.4近年来有较好业绩且无不良商业行为；

3.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.6本次招标不接受联合体投标；

3.7 本次招标不接受分包。

**4.投标报名**

**4.1报名方式**

4.1.1 \*凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台**（gl**zb.geely.com**）**注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端）》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。供应商根据公告项目名称，按照报名要求上传资料。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.1.2 \*报名截止时间：2023年10月25日（未在招标网上注册过的供应商，因注册后需要审核，请至少提前一天进行注册）。

**4.2报名资料**

报名资料于报名截止时间前上传至吉利控股集团招标采购平台，报名资料包含但不限于以下内容：

4.2.1 三证合一的营业执照副本，代理商提供代理授权书；

4.2.2 类似项目业绩证明及证明材料（提供合同扫描件，涉及机密部分可隐去）；

4.2.3 企业概况及履约能力说明；

4.2.4 近三年的财务报表资料（财务审计报告或纳税申报表，并在申报系统上导出或截图的资产负债表、利润表/损益表、现金流量表）。

**4.3提交材料要求**

a、合同请扫描成一份PDF文件，严禁将合同分成一张张图片上传；

b、请提供合同原件扫描件、合同扫描件需体现合作对象、合作时间、服务内容等信息（价格部分可隐藏）；

c、合同扫描件请命名：XXXX公司+与XXXX公司合作合同（合同内容：XXX）；

备注：请报名单位务必按照要求提交业绩材料，如因报名单位提交的材料不符合要求而造成报名单位被淘汰，招标方不承担任何责任。以上资料扫描命名打包，报名资料需在报名截止时间前上传，逾期报名无效。

**5.招标文件的获取**

5.1报名截止后，对所有报名单位进行资格初审，初审合格后购买招标文件；

5.2招标文件每套售价 100 元，售后不退。

5.3 标书费请汇至：

开户户名：吉利百矿集团有限公司

开户银行：建设银行百色中山支行

开户账号：45001676114050702700

1. **发布公告的媒介**

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

**7.联系方式**

招标人：靖西市锰矿有限责任公司

招标人地址：广西百色市靖西市湖润镇388号

招标组织单位：吉利百矿集团有限公司

招标组织单位地址：广西百色市右江区东增路188号

邮编：533803

商务：韦 慧 手机号：17878666953 E-mail :Hui.Wei01@geely.com

技术：李 倡 手机号：19907865019 E-mail :Chang.Li01@geely.com

注：无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。

投诉、举报电话：0571-28098168（吉利科技供应链管理部）

举报邮箱：geelytech.bid@geely.com

招标组织单位：吉利百矿集团有限公司

日期：2023 年10月23日