**广西东怀矿业有限责任公司二水平新增设备**

**采购项目招标公告**

**采购类别:设备类  注：新用户注册请选择此类别,否则无法报名**

**1.项目名称：广西东怀矿业有限责任公司二水平新增设备采购项目**

**2.项目概况与招标范围**

2.1项目概况：

广西百矿煤业有限公司下属东怀煤矿位于百色市，项目紧邻广昆高速。为满足矿上使用需要，现煤业公司拟对东怀二水平采煤机更新项目进行招标，欢迎有实力的公司参与此次招标活动。
2.2主要设备清单

**2.2.1标段一：液压支架、综采智能化系统、过滤站**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 两柱掩护式液压支架（中间架） | ZY5000/13/30D | 96架 | 整套支架具备自动化控制功能，含1套喷雾泵站，含1套清水过滤站（流量≥1000L/min，精度60-70µm，压力≥4.5MPa），含支架总价3%的支架随机配件，以及支架总价1.5%的电液控随机配件。 |
| 2 | 两柱掩护式液压支架（过渡架） | ZYG5000/14/32D | 6架 |
| 3 | 综采智能化系统 | / | 1套 | 实现智能化工作面必备功能。 |
| 4 | 过滤站 | 自动反冲洗进液过滤站，进液过滤流量≥2000L/min，精度不低于25µm，压力≥37.5MPa | 1套 | 进、出液口接头规格为KJ51，滤芯：活滤芯可更换；采用304不锈钢材质或更好的材质；更换周期一年以上 |
| 自动反冲洗回液过滤站，回液流量≥1000L/min，精度不低于60µm，压力≥8MPa | 1套 | 进、出液口接头规格为KJ51，滤芯：活滤芯可更换；采用304不锈钢材质或更好的材质；更换周期一年以上 |

**2.2.2标段二：刮板机、转载机、破碎机、变频器**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 刮板输送机 | SGZ764/500KW（1140V）-153m | 1台 | 含刮板机总价3%的随机配件，多配1台减速箱作为备用。 |
| 2 | 顺槽用刮板转载机 | SZZ764/250KW（1140V）-34m | 1台 | 含转载机总价3%的随机配件，配变频电机及迈步自移装置。 |
| 3 | 破碎机 | PLM1000/132kw（1140V） | 1台 | 与以上转载机配套。 |
| 4 | 矿用隔爆兼本质安全型交流组合变频启动器 | 2×630KW/1140V，两象限三电平 | 2台 | 控制刮板机和转载机，配远控操作箱及控制电缆。 |

**2.2.3标段三：采煤机**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 采煤机 | MG300/730-WD,1140V(WD前缀或后缀的字母数字均可） | 1台 | 含采煤机总价3%的随机配件，截深800mm，滚筒Φ1600\*800,过煤高度≥450mm,机面高度≤1250mm；配智能化控制系统。 |

2.3项目地点

广西百色市右江区

**3.投标人资格要求**

本次招标要求投标人具备以下资质。

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3具有本项目设备自行生产制造能力或销售代理资质（代理的业绩需是控股母子公司关系，控股比例需在50%及以上），报名单位必须是入选中国煤机 50 强企业(中国煤炭机械工业协会 2023 年度评选)；

3.3.1液压支架、刮板机、转载机、破碎机的销售业绩是近3年内每种设备不少于3个在生产能力300万吨以上矿井使用的业绩；

3.3.2采煤机销售业绩要求是近3年内设备整机不少于40台在生产能力90万吨以上矿井使用的业绩。

业绩的设备型号必须是大于或等于本招标项目设备、备注使用矿井的生产能力。（业绩

须附列表及对应列表的合同原件扫描件。合同原件扫描件含首尾页、供货设备规格型号的供货清单、签字盖章页，否则按无效业绩处理）。

3.4招标方会对投标企业资质进行评估。

3.5近年来有较好业绩且无不良商业行为。

3.6具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.7本次招标不接受联合体投标。

1. **投标报名**

**4.1报名方式**

4.1.1 \*凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台**（**glzb.geely.com**）**注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。供应商根据公告项目名称，按照报名要求上传资料。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.1.2 \*报名截止时间：2024年11月29日（未在招标采购平台上注册过的供应商，因注册后需要审核，请至少提前一天进行注册）。

**4.2报名资料**

以下报名资料需在报名时上传至吉利招标电子平台（https://glzb.geely.com），包含以下但不限于：

a、三证合一的营业执照副本；

b、资质证书（国家规定矿用设备所需持有的安标证）；

c、类似项目业绩证明及证明材料（提供合同扫描件，涉及机密部分可隐去）；

d、企业概况及履约能力说明；

e、经第三方审计的近三年财务审计报告。

**4.3提交材料要求**

1. 合同请扫描成一份PDF文件，严禁将合同分成一张张图片上传。

b、请提供合同原件扫描件、合同扫描件需体现合作对象、合作时间、服务内容等信息（价格部分可隐藏）。

c、合同扫描件请命名：XXXX公司合同。

d、请勿上传与本项目无关的任何材料。

备注：1.请投标方务必按照要求提交业绩材料，如因投标方提交的材料不符合要求而造成供应商被淘汰，招标方不承担任何责任。以上资料扫描命名打包，报名资料需在报名截止时间前上传，逾期报名无效。

2.投标人若主动放弃投标（含未提交资料、未缴保证金、主动放弃等），需在投标截止前向招标人提供书面声明放弃文件，表明意愿及原因，并加盖公章。

**5.招标文件的获取**

5.1报名截止后，对所有报名单位进行资格审查，资格审查合格后购买招标文件；

5.2 项目招标文件售价人民币800元，售后不退，资格审核通过后汇款，款项汇入招标指定账户并注明“XXX项目名称+标书款,同时将汇款凭证、公司开票信息、发票收件地址、收件人名字、联系电话，并备注清楚发票类型(普票或专票)发送至 jibk.fd@geely.com“（注：必须公对公转账，不能以个人名义汇款，缴纳标书费15日内必须把材料发送指定邮箱，逾期，将不开具增值税专用发票）。

5.3汇款账号信息

开户名称：吉利百矿集团有限公司

开户账号：45001676101059000168

开户行：中国建设银行股份有限公司百色分行

开户行号：105626100011

**6.发布公告的媒介**

本次招标公告只在吉利招标电子平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

**7.联系方式**

招标组织单位：吉利百矿集团有限公司

地 址：广西百色市右江区东增路188号吉利百矿集团有限公司（采购中心）

商务联系人：

黄 凤 手机号 15177068869 E-mail : Feng.Huang02@geely.com

技术联系人：

蓝红日 手机号13977601071 E-mail : Hongri.Lan@geely.com

注：无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。

投诉、举报电话：0571-28098168（工程与招标管理部）

举报邮箱：geelytech.bid@geely.com

招标组织单位：吉利百矿集团有限公司

 时间:2024年11月19日