**六龙煤矿2025年带式输送机采购项目招标公告**

**采购类别:设备类  注：新用户注册请选择此类别,否则无法报名**

1. **项目名称：六龙煤矿2025年带式输送机采购项目**

**2.项目概况与招标范围**

2.1项目概况：

六盘水市六枝特区六龙煤业有限公司因生产需要，拟对2025年带式输送机采购项目进行招标，欢迎有实力的公司参与此次招标活动。  
2.2主要设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 皮带机型号 | | DSJ80/40/2×75 | | | |
| 技术参数 | | 带宽B=800mm 长度L=100 m 倾角α=0度 | | | |
| 带速V=2.0m/s 运量Q=400t/h 功率N=2\*75 | | | |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 材质 |
|  | 机头装置 | B=800 长度 | 1 | 套 | 自制国标160槽钢 |
|  | 传动滚筒 | φ630×950 | 2 | 套 | 厚度22mm |
|  | 卸载滚筒 | φ400×950 | 1 | 套 | 厚度10mm |
|  | 电机 | YBS-75 | 2 | 台 | / |
| 机头 | 减速机 | JS75 | 2 | 套 | / |
|  | 摩擦耦合器 | / | 2 | 套 | / |
|  | 罩筒 | / | 2 | 套 | 国标 |
|  | 侧板 | / | 1 | 套 | 厚度5mm |
|  | 改向装置 | / | 1 | 套 | 厚度10mm |
|  | 张紧装置 | 含8吨回柱绞车 | 1 | 套 | / |
|  | 仓架 | / | 12 | 件 | 国标 |
| 储带 | 张紧小车 | / | 1 | 套 | 国标 |
| 50米 | 支撑小车 | / | 2 | 套 | 国标 |
|  | 主横梁 | / | 6 | 套 | 100/100/6 |
|  | 小横梁 | / | 6 | 套 | 80/80/5 |
|  | 轨道 | / | 12 | 件 | 国标 |
|  | 改向滚筒 | φ320×950 | 4 | 套 | 厚度10mm |
|  | 改向滚筒 | φ 108×950 | 3 | 套 | 厚度5mm |
|  | 机尾架 | / | 15 | 套 | 国标 |
|  | 缓冲托辊 | / | 9 | 组 | 国标 |
| 机尾 | 机尾滚筒 | φ320×950 | 1 | 套 | 厚度10mm |
|  | 梨式清扫器 | / | 1 | 套 | 国标 |
|  | 左右导轨 | / | 10 | 套 | 国标 |
|  | 支座 | / | 5 | 套 | 国标 |
|  | 缓冲床 | / | 8 | 套 | 国标 |
| 中间部分 | 三连串 | 89/275/3 | 58 | 串 | 管皮3mm |
|  | 下托辊 | 89/950/1080 | 54 | 根 | 管皮3mm |
|  | H架 | 800# | 18 | 架 | / |
|  | 纵梁管 | 3000mm/60 | 40 | 根 | 国标3mm |
|  | 挡边托辊 | / | 20 | 个 | / |
|  | 涨销 | / | 240 | 个 | / |
|  | 过渡H架 | / | 2 | 架 | / |

2.3项目地点

贵州省六盘水六枝特区

**3.投标人资格要求**

本次招标要求投标人具备以下资质。

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3资质要求：具有带式输送机生产或代理资质，3年内具备不少于3项同类型业绩（电机功率≥75KW、带宽≥800mm），业绩应当是目前存在并有可能接受招标人的请求为招标人进行实地考察的。

3.4招标方会对投标企业资质进行评估。

3.5近年来有较好业绩且无不良商业行为。

3.6具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.7本次招标不接受联合体投标。

1. **投标报名**

**4.1报名方式**

4.1.1 \*凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台**（**glzb.geely.com**）**注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。供应商根据公告项目名称，按照报名要求上传资料。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.1.2 \*报名截止时间：2025年01月07日（未在招标采购平台上注册过的供应商，因注册后需要审核，请至少提前一天进行注册）。

**4.2报名资料**

以下报名资料需在报名时上传至吉利招标电子平台（https://glzb.geely.com），包含以下但不限于：

a、三证合一的营业执照副本；

b、资质证书（国家规定矿用设备所需持有的安标证书）。

c、类似项目业绩证明及证明材料（提供合同扫描件，涉及机密部分可隐去）；

d、企业概况及履约能力说明；

e、近三年经第三方审计的财务报告或税务系统下载的财务申报资料（含资产负债表、现金流量表、利润表）。

**4.3提交材料要求**

1. 合同请扫描成一份PDF文件，严禁将合同分成一张张图片上传。

b、请提供合同原件扫描件、合同扫描件需体现合作对象、合作时间、服务内容等信息（价格部分可隐藏）。

c、合同扫描件请命名：XXXX公司合同。

d、请勿上传与本项目无关的任何材料。

备注：1.请投标方务必按照要求提交业绩材料，如因投标方提交的材料不符合要求而造成供应商被淘汰，招标方不承担任何责任。以上资料扫描命名打包，报名资料需在报名截止时间前上传，逾期报名无效。

2.投标人若主动放弃投标（含未提交资料、未缴保证金、主动放弃等），需在投标截止前向招标人提供书面声明放弃文件，表明意愿及原因，并加盖公章。

**5.招标文件的获取**

5.1报名截止后，对所有报名单位进行资格审查，资格审查合格后购买招标文件；

5.2 项目招标文件售价人民币100元，售后不退，资格审核通过后汇款，款项汇入招标指定账户并注明“XXX项目名称+标书款,同时将汇款凭证、公司开票信息、发票收件地址、收件人名字、联系电话，并备注清楚发票类型(普票或专票)发送至 jibk.fd@geely.com“（注：必须公对公转账，不能以个人名义汇款，缴纳标书费15日内必须把材料发送指定邮箱，逾期，将不开具增值税专用发票）。

5.3汇款账号信息

开户名称：吉利百矿集团有限公司

开户账号：[45001676101059000168](javascript:getBalance('acc_45001676101059000168@156')" \t "https://mailservice.geely.com/_blank)

开户行：中国建设银行股份有限公司百色分行

开户行号：105626100011

**6.发布公告的媒介**

本次招标公告只在吉利招标电子平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

**7.联系方式**

招标组织单位：吉利百矿集团有限公司

地 址：广西百色市右江区东增路188号吉利百矿集团有限公司（采购中心）

商务联系人：

黄 凤 手机号 15177068869 E-mail : [Feng.Huang02@geely.com](mailto:Huansen.Huang@geely.com)

技术联系人：

刘建雄 手机号15922594980 E-mail : Jianxiong.Liu1@geely.com

注：无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。

投诉、举报电话：0571-28098168（工程与招标管理部）

举报邮箱：geelytech.bid@geely.com

招标组织单位：吉利百矿集团有限公司

时间:2025年01月03日